別記様式第17号(第27条関係)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外広告物安全点検報告書 | | | | | | | | | | |
| 年　　月　　日  　　　石川県知事　様  報告者　住所  氏名  電話番号  　　屋外広告物の点検結果を次のとおり報告します。 | | | | | | | | | | |
|  | 広告物等の種類 | | 屋上看板・壁面看板・突出看板・建植看板・その他 | | | | | | |  |
| 設置場所 | |  | | | | | | |
| 設置年月日 | | 年　　月　　日 | | 点検年月日 | | 年　　月　　日 | | |
| 点検者(管理者) | | 氏名 |  | | | | | |
| 住所 |  | | | | | |
| 電話番号 |  | | | | | |
| 資格名称 |  | | | | | |
| 点検箇所 | 点検項目 | | | | ※異常の有・無 | | | 改善の概要(注2) |
| 基礎部・上部構造 | 1　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | | 有 | | 無 |  |
| 2　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | | | | 有 | | 無 |  |
| 3　鉄骨、支柱のさび発生、塗装の老朽化 | | | | 有 | | 無 |  |
| 支持部・取付部 | 1　鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間 | | | | 有 | | 無 |  |
| 2　鉄骨接合部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落 | | | | 有 | | 無 |  |
| 3　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | | | | 有 | | 無 |  |
| 4　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | | | | 有 | | 無 |  |
| 5　取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常 | | | | 有 | | 無 |  |
| 広告板・看板本体 | 1　看板本体の腐食、破損、変形 | | | | 有 | | 無 |  |
| 2　表示面板又は側板、表示面板押さえ、切り文字等の腐食、破損、変形、ねじれ、ビス等の欠落、欠損 | | | | 有 | | 無 |  |
| 3　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | | | | 有 | | 無 |  |
| 照明装置 | 1　照明装置の破損、変形、さび | | | | 有 | | 無 |  |
| 2　照明装置の不点灯、不発光 | | | | 有 | | 無 |  |
| 3　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | | | | 有 | | 無 |  |
| 4　周辺機器の劣化、破損 | | | | 有 | | 無 |  |
| その他 | 1　付属部材(注1)の腐食、破損 | | | | 有 | | 無 |  |
| 2　避雷針の腐食、損傷 | | | | 有 | | 無 |  |
| 3　その他点検した事項(　　　　　　　　　　　　　　) | | | | 有 | | 無 |  |
| (注1)　装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品  　(注2)　改善の予定がある場合又は改善した場合は、「改善の概要」欄に記載し、該当箇所の写真を添付してください。  　　広告物等の種類により、該当する点検箇所及び点検項目がない場合は「異常の有・無」欄に斜線を引いてください。 | | | | | | | | | | |

備考

　1　用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

　2　報告者が法人又は団体の場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者名を記入してください。

　3　許可の期間が1年を超える広告板、広告塔等の点検について報告をする場合にあっては、点検者の氏名及び資格(いしかわ景観総合条例施行規則第27条第6項各号のいずれかに該当する者であること。)を記入し、これを証する書類を添付してください。

　4　※欄は、該当するものを○で囲んでください。